Coloca tu mano izquierda en la parte superior de la flauta, tapando los tres primeros orificios y el portavoz . La mano derecha se sitúa en la parte baja, colocando el dedo meñique en el último orificio.

El gráfico de la derecha indica qué orificios de la flauta se deben tapar en cada nota de la partitura.

| Los dedos deben tapar los orificios completamente. Para ello, no es necesario apretar demasiado. Simplemente deben cubrir suavemente con la yema hasta que no exista ningún escape de aire. No separes demasiado los dedos del cuerpo de la flauta, de este modo podrás tocar con más rapidez y precisión.

El pulgar de la mano izquierda controla el orificio posterior de la flauta. Este orificio se llama portavoz y con él podremos cambiar la octava grave o aguda. Observa en la imagen de la derecha cómo debemos mover este dedo para abrir parcialmente el portavoz. El dedo no se separa del cuerpo de la flauta. |

| [Inicio] [TÉCNICA] [Postura del cuerpo] [Las manos] [Respiración] [ Emisión del sonido] [Enlaces] [Ayuda] |